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	БЫТОВЫЕ ТВЕРДОТОПЛИВНЫЕ КОТЛЫ ЦЕНТРАЛЬНОГО ОТОПЛЕНИЯ KALVIS ПРОИЗВОДСТВО ЛИТВЫ

	Тип
	Артикул
	Цена, (ЕВРО)
с НДС
	Комплектность
	Примечание

	KALVIS-2-12 *
	K2-12
	1344
	TM; TR; TE; PA
	Загрузка спереди

	KALVIS-2-16 *
	K2-16
	1460
	TM; TR; TE; PA; DU
	Загрузка сверху и спереди

	KALVIS-2-20 *
	K2-20
	1673
	TR; TE; PA; DU
	Загрузка сверху и спереди

	KALVIS-2-25(U) *
	K2-25
	1842
	TR; TE; PA; DU
	Загрузка сверху и спереди

	KALVIS-2-30 * 
	K2-30
	2007
	TR; TE; PA; DU
	Загрузка сверху и спереди

	KALVIS-2-30U *
	K2-30U
	2174
	TR; TE; PA; DU
	

	KALVIS-2-40 * 
	K2-40
	2206
	TR; TE; PA; DU
	Загрузка сверху и спереди

	KALVIS-3-50 *
	K3-50
	3070
	TR; TE; PA; DU
	

	KALVIS-2-70 *
	K2-70
	4800
	TR; TE; PA; DU
	Загрузка сверху и спереди

	KALVIS-10 *
	K10
	2244
	TR; TE; PA; DU
	Полная газогенерация  

	KALVIS-11 *
	K11
	1937
	TR; TE; PA; DU
	Полная газогенерация  


* Обозначения: 	TM - термоманометр; TR – регулятор тяги; TE - может быть вмонтирован отдельно покупаемый электронагревательный элемент; O - духовка; OS - духовка с окном из стеклокерамики; DS - двери с окном из стеклокерамики; PA - ручка встряхивания колосников; DU - есть место для дымососа;

ЦЕННИК АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ КОТЛОВ ЦЕНТРАЛЬНОГО ОТОПЛЕНИЯ 
	Тип
	Номинальная мощность, кВт
	Цена ЕВРО c НДС
	Примечания

	УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КОТЛЫ, РАБОТАЮЩИЕ В АВТОМАТИЧЕСКОМ И РУЧНОМ РЕЖИМЕ

	KALVIS -2-12DG*
	12
	3200
	Используемое топливо в автоматическом режиме -  древесные гранулы Ø 6-8 мм. Используемое топливо, при работе котла в ручном режиме – дрова, каменный уголь, древесные и торфяные брикеты. 

	KALVIS -2-16DG*
	16
	3320
	

	KALVIS -2-20DG*
	20
	3400
	

	KALVIS -2-30DG*
	30
	3800
	

	KALVIS -2-40DG*
	40
	4330
	

	KALVIS -2-70DG*
	70
	7450
	

	KALVIS-3-50DS
	50
	       6800
	Используемое топливо в автоматическом режиме – древесная щепа, древесные гранулы. Используемое топливо, при работе котла в ручном режиме – дрова, каменный уголь, древесные и торфяные брикеты. 

	КОТЕЛ, РАБОТАЮЩИЙ В АВТОМАТИЧЕСКОМ РЕЖИМЕ

	KALVIS -5-20DG
	20
	3200
	Используемое топливо в автоматическом режиме -  древесные гранулы Ø 6-8 мм.



* Котёл комплектуется с горелкой BurnPell нужной мощности, шнеком для подачи топлива и пультом управления в комплекте с аварийным термостатом. В комплекте также находится стандартные быстро меняющиеся дверцы, для топки котла в ручном режиме.
